Impedanz (Z)

6Ω

Resonanzfrequenz (fs)

1600Hz

Max. Frequenzbereich

fx-22000Hz

Empf. Trennfrequenz (12dB)

>2500Hz

Maximale Belastbarkeit

80WMAX

Nennbelastbarkeit

40WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

96dB

Schwingspulendurchmesser

-

Magnetdurchmesser

Magnetostat

Einbauöffnung

94x94mm

Einbautiefe

34mm

Abmessungen

104x104mm

Gewicht

175g