Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

3500Hz

Max. Frequenzbereich

fx-22000Hz

Empf. Trennfrequenz (12dB)

5000Hz

Maximale Belastbarkeit

> 70WMAX

Nennbelastbarkeit

> 40WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

98dB

Schwingspulendurchmesser

-

Magnetdurchmesser

Magnetostat

Einbauöffnung

82x47mm

Einbautiefe

35mm

Abmessungen

95x68mm

Gewicht

160g