**Technische Daten Lautsprecherchassis**

**Impedanz (Z)**

8Ω

**Resonanzfrequenz (fs)**

1200Hz

**Max. Frequenzbereich**

fx-19000Hz

**Empf. Trennfrequenz (12dB)**

2500Hz

**Maximale Belastbarkeit**

100WMAX

**Nennbelastbarkeit**

45WRMS

**Mittl. Schalldruck (1W/1m)**

92dB

**Schwingspulendurchmesser**

25mm

**Magnetdurchmesser**

70mm

**Einbauöffnung**

Ø 80mm

**Einbautiefe**

32mm

**Abmessungen**

Ø 104mm

**Gewicht**

520g