**Technische Daten Lautsprecherchassis**

**Impedanz**

8Ω

**Frequenzbereich**

f3-18000Hz

**Resonanzfrequenz (fs)**

75Hz

**Gesamtgüte (Qts)**

0,61

**Äquivalentvolumen (Vas)**

5 l

**Maximale Belastbarkeit**

50WMAX

**Nennbelastbarkeit**

25WRMS

**Mittl. Schalldruck (1W/1m)**

86dB