**Technische Daten Lautsprecherchassis**

**Impedanz**

8Ω

**Frequenzbereich**

f3-5000Hz

**Resonanzfrequenz (fs)**

37Hz

**Gesamtgüte (Qts)**

0,65

**Äquivalentvolumen (Vas)**

50 l

**Maximale Belastbarkeit**

150WMAX

**Nennbelastbarkeit**

70WRMS

**Mittl. Schalldruck (1W/1m)**

89dB