**Frequenzbereich**

65-20000Hz

-

**Belastbarkeit, 100V**

-

**Belastbarkeit, 8Ω**

-

**Belastbarkeit, 4Ω**

80WMAX, 40WRMS

**Mittl. Schalldruck (1W/1m)**

87dB

**Max. Nennschalldruck**

102dB

**Lautsprechertyp**

130er

**Einbauöffnung**

Ø 165mm

**Einbautiefe**

68mm

**Zul. Einsatztemperatur**

-20 °C bis +100 °C

**Abmessungen**

Ø 224mm x 82mm

**Gewicht**

0,86kg

**Sonstiges**

-