**Frequenzbereich**

45-20000Hz

-

**Belastbarkeit, 100V**

-

**Belastbarkeit, 8Ω**

-

**Belastbarkeit, 4Ω**

100WMAX, 50WRMS

**Mittl. Schalldruck (1W/1m)**

89dB

**Max. Nennschalldruck**

104dB

**Lautsprechertyp**

200er

**Einbauöffnung**

Ø 210mm

**Einbautiefe**

85mm

**Zul. Einsatztemperatur**

-20 °C bis +100 °C

**Abmessungen**

Ø 250mm x 96mm

**Gewicht**

0,95kg

**Sonstiges**

-