**Frequenzbereich**

80-20000Hz

**Belastbarkeit, 100V**

50/40/30/20/10WRMS

**Belastbarkeit, 8Ω**

50WRMS/100WMAX

**Mittl. Schalldruck (1W/1m)**

92dB

**Max. Nennschalldruck**

-

**Lautsprechertyp**

-

**Einbauöffnung**

-

**Einbautiefe**

-

**Zul. Einsatztemperatur**

0-40 °C

**Abmessungen**

157x260x170mm

**Gewicht**

2,5kg

**Sonstiges**

LS-Klemmanschluss