**Belastbarkeit**

30WMAX

**Impedanz**

8Ω

**Frequenzbereich**

einbauabhängig

**Resonanzfrequenz**

600Hz

**Minimale Montagefläche**

Ø 80mm

**Abmessungen**

Ø 80mm x 40mm

**Gewicht**

0,65kg