**Belastbarkeit**

50WMAX

**Impedanz**

8Ω

**Frequenzbereich**

einbauabhängig

**Resonanzfrequenz**

500Hz

**Minimale Montagefläche**

Ø 80mm

**Abmessungen**

Ø 90mm x 55mm

**Gewicht**

0,95kg