**Frequenzbereich**

60-20000Hz

-

**Belastbarkeit, 100V**

-

**Belastbarkeit, 8Ω**

-

**Belastbarkeit, 4Ω**

40WMAX, 20WRMS

**Mittl. Schalldruck (1W/1m)**

89dB

**Max. Nennschalldruck**

-

**Lautsprechertyp**

165er

**Einbauöffnung**

Ø 134mm

**Einbautiefe**

65mm

**Zul. Einsatztemperatur**

0-40 °C

**Abmessungen**

Ø182mm x 84mm

**Gewicht**

686g

**Sonstiges**

-