**Frequenzbereich**

75-20000Hz

**Belastbarkeit, 100V**

15/10/5/2,5WRMS

**Belastbarkeit, 8Ω**

30WMAX/15WRMS

**Mittl. Schalldruck (1W/1m)**

90dB

**Max. Nennschalldruck**

-

**Lautsprechertyp**

-

**Einbauöffnung**

-

**Einbautiefe**

-

**Zul. Einsatztemperatur**

0-40 °C

**Abmessungen**

Ø 133mm x 280mm

**Gewicht**

2,1kg

**Sonstiges**

LS-Klemmanschluss