**Frequenzbereich**

80-20000Hz

**Belastbarkeit, 100V**

20/15/10WRMS

**Belastbarkeit, 8Ω**

-

**Mittl. Schalldruck (1W/1m)**

90dB

**Max. Nennschalldruck**

102dB

**Lautsprechertyp**

2x130er

**Einbauöffnung**

-

**Einbautiefe**

-

**Zul. Einsatztemperatur**

0-40 °C

**Abmessungen**

457x200x174mm

**Gewicht**

3,4kg

**Sonstiges**

-