**Frequenzbereich**

140-20000Hz

**Belastbarkeit, 100V**

2x6/2x3/2x1,5WRMS

**Belastbarkeit, 8Ω**

-

**Mittl. Schalldruck (1W/1m)**

88dB

**Max. Nennschalldruck**

95dB

**Lautsprechertyp**

2x oval 60x110mm

**Einbauöffnung**

Ø 220mm

**Einbautiefe**

120mm

**Zul. Einsatztemperatur**

0-40 °C

**Abmessungen**

245mm x 125mm

**Gewicht**

1,45kg

**Sonstiges**

-