**Frequenzbereich**

70-18000Hz

**Belastbarkeit, 100V**

15/10/5/2,5/1,25WRMS

**Belastbarkeit, 8Ω**

-

**Mittl. Schalldruck (1W/1m)**

87dB

**Max. Nennschalldruck**

99dB

**Lautsprechertyp**

130er

**Einbauöffnung**

Ø 165mm

**Einbautiefe**

95mm

**Zul. Einsatztemperatur**

-20 °C bis +100 °C

**Abmessungen**

Ø 202mm x 100mm

**Gewicht**

1,05kg

**Sonstiges**

-