**Frequenzbereich**

50-16000Hz

**Belastbarkeit, 100V**

15/10/5/2,5/1,25WRMS

**Belastbarkeit, 8Ω**

-

**Mittl. Schalldruck (1W/1m)**

89dB

**Max. Nennschalldruck**

101dB

**Lautsprechertyp**

200er

**Einbauöffnung**

Ø 210mm

**Einbautiefe**

85mm

**Zul. Einsatztemperatur**

-20 °C bis +100 °C

**Abmessungen**

Ø 250mm x 96mm

**Gewicht**

1,14kg

**Sonstiges**

-