Frequenzbereich

60-20000Hz

Anzahl der LS-Chassis

2

Nennbelastbarkeit

30/20/10/5WRMS (100V)

90WMAX/45WRMS (8Ω)

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

88dB

Abmessungen

ca. 370x300x300mm

Gewicht

6,8kg