**Technische Daten Funk-Mikrofon-System**

**Ausgangsleistung**

100WMAX/50WRMS

**Trägerfrequenz**

863,1-864,9MHz

**Reichweite**

max. 30m

**Frequenzbereich**

50-20000Hz

**Empfindlichkeiten**

Mic1: 2mV

Mic2-3: 4,5mV

Line1-3: 150mV (6,3-mm-Klinke)

Line: 400mV (Cinch)

**Ausgänge**

Line: 320mV (Cinch)

**Klangregler**

Tiefen: ±12dB/60Hz

Mitten: ±7dB/1kHz

Höhen: ±12dB/15kHz

**Stromversorgung**

230V˜/50Hz/135VA

**Zul. Einsatztemperatur**

0-40 °C

**Abmessungen**

800x1250x570mm

**Gewicht**

45kg