**Bildabtaster**

8,5mm ( 1/3 ") CCD

**Anzahl der Bildpunkte**

hor. 752 x vert. 582

**Auflösung**

600 Linien (Farbe)

650 Linien (S/W)

**Objektiv**

6-50mm/1:1,4

**Mindestbeleuchtung**

0,5 Lux

(ohne IR-Beleuchtung)

**Zul. Einsatztemperatur**

-10 °C bis +50 °C

**Stromversorgung**

12V Gleichstrom /1A

**Abmessungen**

Ø 89mm x 130mm

**Gewicht**

2,5kg

**Sonstiges**

IP66, AGC, BLC, FLK,

IR-tauglich