**Videoeingänge**

16 x BNC

**Videoausgänge**

2 x BNC, Hauptmonitor

1 x VGA

1 x HDMI™

**Audioeingänge**

4 x Cinch

D-Sub auf 12 x Cinch

**Audioausgänge**

2 x Cinch

**Auflösung**

704x576 Pixel (100fps)

704x288 Pixel (200fps)

352x288Pixel (400fps)

**Videokomprimierung**

H.264

**Aufzeichnung**

max. 400 Bilder/s

**Menü-Einstellungen**

OSD-Bildschirmmenü

**Aufnahmemodus**

manuell, Timer,

Bewegungsmelder, Alarm

**Suchmodus**

Datum u. Zeit, Event

**Beschriftung**

OSD

**Sicherheit**

Passwortschutz

**Video-Loss-Detection**

vorhanden

**Alarmeingänge**

16

**Alarmausgänge**

1

**Signalgeber**

integriert

**Schnittstellen**

RS-485, USB2.0, LAN (RJ45)

**Festplatten**

optional SATA-HDD,

max. 2 x 2TB

**Zul. Einsatztemperatur**

0-40 °C

**Abmessungen**

380x50x335mm

**Stromversorgung**

12V Gleichstrom /5A über

beil. Netzteil

**Gewicht**

2,5kg