Bildabtaster

8,5mm ( 1/3 ") CCD

Anzahl der Bildpunkte

hor. 752 x vert. 582

Auflösung

520 Linien

Objektiv

3,6mm/1:2,0

Mindestbeleuchtung

0,5 Lux,

0 Lux mit

IR-Beleuchtung

Zul. Einsatztemperatur

-10 °C bis +50 °C

Stromversorgung

12V Gleichstrom /290mA

Abmessungen

65x66x111mm

Gewicht

200g

Sonstiges

IP66, AGC, BLC, IR-tauglich