Bildabtaster

8,5mm ( 1/3 ") CCD

Anzahl der Bildpunkte

hor. 500 x vert. 582

Auflösung

420 Linien

Objektiv

4-9mm/1:1,2

Mindestbeleuchtung

0,1 Lux mit

IR-Beleuchtung

Zul. Einsatztemperatur

-10 °C bis +50 °C

Stromversorgung

12V  /430mA

Abmessungen

90x88x160mm

Gewicht

500g

Sonstiges

IP66, AGC, BLC, IR-tauglich