Bildabtaster

8,5mm ( 1/3 ") CCD

Anzahl der Bildpunkte

hor. 752 x vert. 582

Auflösung

700 Linien

Objektiv

6-15mm/1:1,2

Mindestbeleuchtung

0,5 Lux mit

IR-Beleuchtung

Zul. Einsatztemperatur

-10 °C bis +50 °C

Stromversorgung

12V Gleichstrom /540mA

Abmessungen

110x100x187mm

Gewicht

700g

Sonstiges

IP66, AGC, BLC, IR-tauglich