Bildabtaster

8,5mm ( 1/3 ") CCD

Anzahl der Bildpunkte

hor. 752 x vert. 582

Auflösung

600 Linien

Objektiv

3,6mm/1:2,0

Mindestbeleuchtung

0,1 Lux

Zul. Einsatztemperatur

-20 °C bis +50 °C

Stromversorgung

12V Gleichstrom /70mA

Abmessungen

Ø 60mm x 60mm

Gewicht

200g

Sonstiges

IP66, AGC, ATW, BLC, IR-tauglich