Bildabtaster

8,5mm ( 1/3 ") CCD

Anzahl der Bildpunkte

hor. 752 x vert. 582

Auflösung

600 Linien

Objektiv

4-9mm/1:1,6-2,4

Mindestbeleuchtung

0,1 Lux

Zul. Einsatztemperatur

-20 °C bis +50 °C

Stromversorgung

12V Gleichstrom /260mA

Abmessungen

Ø 140mm x 100mm

Gewicht

400g

Sonstiges

IP66, IR-tauglich