Bildabtaster

8,5mm ( 1/3 ") CCD

Anzahl der Bildpunkte

hor. 976 x vert. 582

Auflösung

700 Linien

Objektiv

4-9mm/1:1,6-2,4

Mindestbeleuchtung

0,01 Lux

Zul. Einsatztemperatur

-20 °C bis +50 °C

Stromversorgung

12V  /270mA

Abmessungen

Ø 140mm x 100mm

Gewicht

400g

Sonstiges

IP66, AGC, BLC, IR-tauglich