Bildabtaster

8,5mm ( 1/3 ") CCD

Anzahl der Bildpunkte

hor. 976 x vert. 582

Auflösung

700 Linien

Objektiv

2,8-12mm/1:1,2

Mindestbeleuchtung

0,01 Lux

(ohne IR-Beleuchtung)

Zul. Einsatztemperatur

-20 °C bis +50 °C

Stromversorgung

12V  /350mA

Abmessungen

Ø 120mm x 80mm

Gewicht

550g

Sonstiges

IP66, AGC, BLC, IR-tauglich