* [Technische Daten](http://www.monacor.de/#tab1)

**Allgemein**

Frequenzbereich

20-20000Hz

Klirrfaktor

< 0,1%

Kanaltrennung

> 60dB

Dynamikumfang

> 96dB

Störabstand

> 70dB

Gleichlaufschwankungen

nicht messbar, quarzgenau

Ausgang, analog

1,2V

Ausgang, digital

-

Stromversorgung

230V˜/50Hz/50VA

Zul. Einsatztemperatur

0-40 °C

Abmessungen, Laufwerk

482x44x265mm, 1HE

Abmessungen, Bedienteil

-

Gewicht

4kg

**Anschlüsse**

Analoger Ausgang

1 x Cinch L/R

Digitaler Ausgang

-

Faderstart

-

Steuerverbindung

-