**Technische Daten Verstärker**

**Ausgangsleistungen**

**Sinusleistung**

**Stereo 4Ω**

2x500WRMS

**Stereo 8Ω**

2x400WRMS

**8-Ω-Brückenbetrieb**

1x1000WRMS

**Max. Leistung**

1400WMAX

**Allgemein**

**Eingänge**

1,2V/10kΩ

**Frequenzbereich**

10-50000Hz

**Störabstand**

> 80dB

**Übersprechdämpfung**

> 50dB

**Klirrfaktor**

< 0,1%

**Stromversorgung**

230V˜/50Hz/2000VA

**Zul. Einsatztemperatur**

0-40 °C

**Abmessungen**

482x100x330mm, 2HE

**Gewicht**

11,5kg

**Anschlüsse**

2 x XLR, sym.

2 x 6,3-mm-Klinke, sym.

3 x SPEAKER

2 x Schraubklemmpaar