**Technische Daten Verstärker**

**Ausgangsleistungen**

**Sinusleistung**

**Stereo 4Ω**

2x700WRMS

**Stereo 8Ω**

2x500WRMS

**8-Ω-Brückenbetrieb**

1x1200WRMS

**Max. Leistung**

1x2000WMAX

**Allgemein**

**Eingänge**

1V/20kΩ

**Frequenzbereich**

20-20000Hz

**Störabstand**

> 78dB

**Übersprechdämpfung**

> 35dB

**Klirrfaktor**

< 0,1%

**Stromversorgung**

230V˜/50Hz/2900VA

**Zul. Einsatztemperatur**

0-40 °C

**Abmessungen**

482x100x455mm, 2HE

**Gewicht**

19,1kg

**Anschlüsse**

2 x XLR L/R

2 x 6,3-mm-Klinke L/R

3 x SPEAKER

2 x Schraubklemmpaar