**Technische Daten Verstärker**

**Sinusleistung**

**Subwoofer 2Ω**

1x1300WRMS

**Subwoofer 4Ω**

1x850WRMS

**Subwoofer 8Ω**

1x550WRMS

**Satellit 4Ω**

2x320WRMS

**Satellit 8Ω**

2x200WRMS

**Max. Leistung**

3000WMAX

**Eingänge**

1V/19kΩ

**Frequenzbereich**

20-20000Hz

**Trennfrequenz**

70-120Hz

**Bass-Boost**

-

**Störabstand**

> 81dB

**Übersprechdämpfung**

> 59dB

**Klirrfaktor**

< 0,05%

**Stromversorgung**

230V˜/50Hz/3200VA

**Zul. Einsatztemperatur**

0-40 °C

**Abmessungen**

483x132x384mm, 3HE

**Gewicht**

25kg

**Anschlüsse**

2 x XLR/IN, sym.

2 x XLR/par.out, sym.

4 x NEUTRIK-SPEAKON

(Sat L/R und 2xSub par.)