**Technische Daten Verstärker**

**Ausgangsleistungen**

**Maximale Leistung**

2x100WMAX

**Sinusleistung**

**Stereo 4Ω**

2x50WRMS

**Stereo 8Ω**

2x30WRMS

**Allgemein**

**Eingänge**

175mV/8kΩ (Line)

2,5mV/3,5kΩ (Mic)

**Frequenzbereich**

20-20000Hz

**Störabstand**

62dB

**Digitalecho**

200ms

**Klangregelung**

Bass ±10dB

Höhen ±10dB

**Stromversorgung**

230V˜/50Hz/210VA

**Zul. Einsatztemperatur**

0-40 °C

**Abmessungen**

432x45x275mm

**Gewicht**

4,5kg

**Anschlüsse**

Line: Cinch L/R

Mic: 6,3-mm-Klinke

Rec: Cinch L/R

LS: LS-Klemmen