**Technische Daten Mikrofon-Funk-Systeme**

**Trägerfrequenz**

672,000-696,975MHz

**HF-Rauschabstand**

105dB

**Audio-Frequenzbereich**

30-18000Hz

**Klirrfaktor**

< 0,5%

**Dynamik**

120dB

**Audioausgang**

350mV/600Ω (Klinke)

25mV/600Ω (XLR, sym.)

**Zul. Einsatztemperatur**

0-40 °C

**Stromversorgung**

über beil.

Steckernetzteil

**Abmessungen**

482x45x195mm

**Gewicht**

1,8kg