**Technische Daten Lautsprecherboxen**

**Frequenzbereich**

42-19000Hz

-

**Belastbarkeit, 100V**

100/50/25WRMS

**Belastbarkeit, 8Ω**

180WMAX, 100WRMS

**Belastbarkeit, 4Ω**

-

**Mittl. Schalldruck (1W/1m)**

90dB

**Max. Nennschalldruck**

110dB

**Lautsprechertyp**

-

**Einbauöffnung**

-

**Einbautiefe**

-

**Zul. Einsatztemperatur**

0-40 °C

**Abmessungen**

200x370x240mm

**Gewicht**

7,1kg

**Sonstiges**

Schraubanschluss-Terminal

Montagebügel, Bassreflex