**Technische Daten Lautsprecherboxen**

**Frequenzbereich**

60-18000Hz

-

**Belastbarkeit, 100V**

50/25/12,5WRMS

**Belastbarkeit, 8Ω**

100WMAX, 50WRMS

**Belastbarkeit, 4Ω**

-

**Mittl. Schalldruck (1W/1m)**

87dB

**Max. Nennschalldruck**

104dB

**Lautsprechertyp**

130er

**Einbauöffnung**

-

**Einbautiefe**

-

**Zul. Einsatztemperatur**

0-40 °C

**Abmessungen**

200x200x190mm

**Gewicht**

5,1kg

**Sonstiges**

Schraubanschluss-Terminal

Montagebügel, Bassreflex