**Technische Daten Lautsprecherboxen**

**Frequenzbereich**

50-20000Hz

-

**Belastbarkeit, 100V**

120/60/30WRMS

**Belastbarkeit, 8Ω**

240WMAX, 120WRMS

**Belastbarkeit, 4Ω**

-

**Mittl. Schalldruck (1W/1m)**

96dB

**Max. Nennschalldruck**

117dB

**Lautsprechertyp**

-

**Einbauöffnung**

-

**Einbautiefe**

-

**Zul. Einsatztemperatur**

0-40 °C

**Abmessungen**

280x280x270mm

**Gewicht**

9,5kg

**Sonstiges**

2 x Speaker par. in/out

Schraubanschluss-Terminal

Montagebügel, Bassreflex