**Technische Daten Mikrofone**

**Trägerfrequenz**

863-865MHz

**Sendeleistung**

< 10mW (EIRP)

**HF-Rauschabstand**

105dB

**Audiobereich**

50-18000Hz, ±3dB

**Dynamik**

120dB

**Klirrfaktor**

< 0,5%

**Audioausgang**

350mV/10kΩ (Klinke)

25mV/10kΩ (XLR, sym.)

**Reichweite**

ca. 30m

**Zul. Einsatztemperatur**

0-40 °C

**Stromversorgung**

**Sender**

2x1,5-V-Mignonbatterie

**Empfänger**

über beil.

Steckernetzteil

**Abmessungen**

**Sender**

Ø 52mm x 275mm

**Empfänger**

152x38x120mm

**Gewicht**

**Sender**

235g

**Empfänger**

482g

**Anschlüsse**

1 x 6,3-mm-Klinke, asym.

1 x XLR, sym.