**Technische Daten Lautsprecherboxen**

**Frequenzbereich**

42-20000Hz

-

**Belastbarkeit, 100V**

120/60/30WRMS

**Belastbarkeit, 8Ω**

-

**Belastbarkeit, 4Ω**

-

**Mittl. Schalldruck (1W/1m)**

98dB

**Max. Nennschalldruck**

119dB

**Lautsprechertyp**

-

**Einbauöffnung**

-

**Einbautiefe**

-

**Zul. Einsatztemperatur**

0-40 °C

**Abmessungen**

370x655x410mm

**Gewicht**

21kg

**Sonstiges**

2 x Speaker par. in/out

Schraubanschluss-Terminal

Montagebügel, Bassreflex