**Technische Daten Verstärker**

**Stereo 4Ω**

2x50WRMS

**Stereo 8Ω**

2x30WRMS

**Maximale Leistung**

2x100WMAX

**Line-Eingang, stereo**

125mV/10kΩ

**Mikrofon-Eingang**

1,3mV/600Ω

**Master-Ausgang, stereo**

1-3V/100Ω

**Record-Ausgang, stereo**

1V/100Ω

**Kopfhörer, stereo**

≥32Ω, 2x24mW

**Frequenzbereich**

20-20000Hz

**Klirrfaktor**

0,05%

**Störabstand**

>60dB

**Klangregler, Tiefen**

±12dB/30Hz

**Klangregler, Mitten**

±12dB/1kHz

(nur Voice)

**Klangregler, Höhen**

±12dB/12kHz

**Stromversorgung**

230V˜/50Hz/220VA

**Zul. Einsatztemperatur**

0-40 °C

**Abmessungen**

432x52x275mm, 1HE

**Gewicht**

3,5kg

**Line-Eingang, stereo**

3 x Cinch L/R

**Mikrofon-Eingang**

2 x 6,3-mm-Klinke, sym.

**Master-Ausgang, stereo**

2 x Cinch L/R

**Record-Ausgang, stereo**

1 x Cinch L/R

**Kopfhörer**

1 x 6,3-mm-Klinke

**Mute**

Schraub-Steck-Anschluss