Trägerfrequenz

2404-2476MHz

Sendeleistung

10mW

HF-Rauschabstand

-

Audiobereich

80-12000Hz

Dynamik

87dB

Klirrfaktor

< 10%

Audioausgang

1V/600Ω

Reichweite

ca. 30m (Freifeld)

ca. 20m (in Gebäuden)

Zul. Einsatztemperatur

0-40 °C

Stromversorgung

Sender

2x1,5-V-Mignonbatterie

Empfänger

über beil.

Steckernetzteil

Abmessungen

Sender

Ø 54mm x 225mm

Empfänger

220x45x150mm

Gewicht

Sender

120g

Empfänger

550g

Anschlüsse

1 x 6,3-mm-Klinke, asym.