**System**

2-Wege-D'Appolito, geschlossen

Tieftöner

2x16cm (6,5")

Hochtöner

25-mm-Hochtonhorn (1")

**Belastbarkeiten**

Maximale Belastbarkeit

320WMAX

Nennbelastbarkeit

160WRMS

**Allgemein**

Impedanz

8Ω

Frequenzbereich

65-20000Hz

Mittl. Schalldruck (1W/m)

93dB

Max. Nennschalldruck

116dB

Zul. Einsatztemperatur

0-40 °C

Abmessungen

212x565x190mm

Eingänge

1xNEUTRIK-SPEAKON

Ausgänge

1xNEUTRIK-SPEAKON, par. out

Gewicht

9,5kg