**System**

2-Wege-Bassreflex

Tieftöner

20cm (8")

Hochtöner

25-mm-Hochtonhorn (1")

**Belastbarkeiten**

Maximale Belastbarkeit

250WMAX

Nennbelastbarkeit

125WRMS

**Allgemein**

Impedanz

8Ω

Frequenzbereich

60-20000Hz

Mittl. Schalldruck (1W/m)

93dB

Max. Nennschalldruck

115dB

Zul. Einsatztemperatur

0-40 °C

Abmessungen

258x410x247mm

Eingänge

1xNEUTRIK-SPEAKON

Ausgänge

1xNEUTRIK-SPEAKON, par. out

Gewicht

7,5kg