Leistung

Max. Ausgangsleistung

1200WMAX

Nennleistung

500WRMS (SUB),

2x150WRMS (SAT)

Chassis

1x38-cm-Bass (15")

Max. Nenn-SPL (System)

124dB

Frequenzbereich

30-250Hz (Sub)

Eingänge

Symmetrisch

-

Asymmetrisch

Cinch L/R (Line: 880mV-7V)

2x6,3-mm-Klinke (Mic: 30mV)

Ausgänge

Line (par. Out)

Cinch L/R

Satelliten (>150Hz)

NEUTRIK-SPEAKON L/R

Rauschabstand

> 74dB

Stromversorgung

230V˜/50Hz/1870VA

Zul. Einsatztemperatur

0-40 °C

Abmessungen

Subwoofer (BxHxT)

600x500x580mm

Satelliten (BxHxT)

-

Gewicht

Subwoofer

48kg

Satellit

-

System

-