Trägerfrequenz

863-865MHz

HF-Rauschabstand

> 90dB

Audio-Frequenzbereich

50-20000Hz

Klirrfaktor

< 0,8%

Dynamik

> 100dB

Audioausgang

800mV/10kΩ (Klinke)

Zul. Einsatztemperatur

0-40 °C

Stromversorgung

2x1,5-V-Mignonbatterie

Abmessungen

92x102x124mm

Gewicht

350g