Trägerfrequenz

863-865MHz

HF-Rauschabstand

> 80dB

Audio-Frequenzbereich

50-20000Hz

Klirrfaktor

< 0,8%

Dynamik

> 100dB

Audioausgang

400mV/10kΩ (Klinke)

Zul. Einsatztemperatur

0-40 °C

Stromversorgung

1x1,5-V-Mignonbatterie

Abmessungen

210x22x60mm

Gewicht

70g