Sinus-Ausgangsleistung 4 Ω

200WRMS

Sinus-Ausgangsleistung 8 Ω

100WRMS

Musik-Ausgangsleistung 4 Ω

280WMAX

Musik-Ausgangsleistung 8 Ω

150WMAX

Klirrfaktor bei Sinus-Leistung

< 0,1%

Frequenzbereich Fullrange

-

Frequenzbereich Sat

-

Frequenzbereich Subwoofer

20Hz - (var. 40-200Hz)

Ausgangsimpedanz

4-8Ω

Eingangsimpedanz

20kΩ

Max. Eingangsspannung

Line In

max. 7V

High Power In

-

Max. Ansteuer-Leistung 4 Ω

-

Max. Ansteuer-Leistung 8 Ω

-

Störabstand

> 70dB

Ruhe-Leistungsaufnahme

24VA

Stand by-Leistungsaufnahme

<0,5W

Stand by-Verzögerung

-

Stromversorgung

230V˜/50Hz/330VA

Erforderlicher Boxenausschnitt

185x160mm

Einbautiefe ohne Frontplatte

60mm

Abmessungen

178x204x80mm

Gewicht

1,4kg

Line In

1 x Cinch

High Power In

-

Line Out

1 x Cinch

Lautstärkeregler

X

Freq.-Cutoff-Regler

X

Phasenregler

X

Netzschalter

X