**Impedanz (Z)**

32Ω

**Resonanzfrequenz (fs)**

-

**Max. Frequenzbereich**

20-20000Hz (im Kopfhörer)

**Maximale Belastbarkeit**

0,1WMAX

**Nennbelastbarkeit (P)**

-

**Mittl. Schalldruck (1W/1m)**

100dB/1V/0,01m

**Magnetgewicht**

-

**Lautsprechertyp**

**Einbauöffnung**

-

**Einbautiefe**

-

**Abmessungen**

Ø 40mm x 8mm

**Gewicht**

13g