* [Technische Daten](http://www.monacor.de/#tab1)
* [Downloads](http://www.monacor.de/#tab7)

**Allgemein**

**Farbsystem**

PAL

**Auflösung**

1280x1024 Pixel

**Eingänge**

**Audio**

0,1-1,2V/10kΩ (Cinch)

0,7V/30Ω (3,5-mm-Klinke)

**Video**

1Vss/75Ω

**Ausgänge**

**Audio**

-

**Video**

1Vss/75Ω

**Stromversorgung**

12V  /3A über

beil. Netzteil

**Zul. Einsatztemperatur**

0-40 °C

**Abmessungen**

420x360x60mm (ohne Fuß)

**Einbauöffnung/Einbautiefe**

-

**Abmessungen Frontplatte**

-

**Gewicht**

4,6kg

**Anschlüsse**

**Audio/Video**

2 x BNC in (Video 1+2)

2 x BNC out (Video 1+2), Durchschleifausgang

1 x D-SUB (VGA)

1 x HDMI™

1 x Cinch L/R, Audio in

1 x 3,5-mm-Stereo-Klinke, Audio out

**Stromversorgung**

1 x Kleinspannungsbuchse