**System**

PAL/NTSC

**Auflösung**

1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480 bei 60Hz

**Stromversorgung**

5V Gleichstrom /800mA über

beil. Netzteil

**Abmessungen**

89x30x98mm

**Gewicht**

200g

**Eingänge**

1 x BNC

1 x Kleinspannungsbuchse

**Ausgänge**

1 x BNC

1 x DSUB-15, VGA