**Technische Daten Lautsprecherboxen**

**System**

2-Wege-Bassreflex

**Tieftöner**

25cm (10")

**Hochtöner**

25-mm-dyn. Hochmitteltöner (1")

**Belastbarkeiten**

**Maximale Belastbarkeit**

400WMAX

**Nennbelastbarkeit**

200WRMS

**Allgemein**

**Impedanz**

8Ω

**Frequenzbereich**

65-20000Hz

**Mittl. Schalldruck (1W/m)**

97dB

**Max. Nennschalldruck**

120dB

**Zul. Einsatztemperatur**

0-40 °C

**Abmessungen**

330x520x300mm

**Eingänge**

1 x NEUTRIK-SPEAKON

**Ausgänge**

1 x NEUTRIK-SPEAKON par.out

**Gewicht**

15,7kg